|  |  |
| --- | --- |
|  | Технический департамент |
|  |  |
| **18** | Электромонтаж |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Главный эксперт** |  |  |
| **Зам. Главного эксперта** |  |  |
| **Технический эксперт** |  |  |
| **Эксперт по CIS** |  |  |
| **Количество экспертов** |  | |
| **Количество участников** |  | |

**ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ:**

Сцена 1(S1): «Управление светильника с 2-х мест»

* Нажать SA1, включится светильник EL1
* Нажать SA2, выключится светильник EL1
* Нажать SA1, включится светильник EL1

Сцена 2(S2): «Управление светильника с нескольких мест»

* Нажать SA3, включится светильник EL2
* Нажать SA4, выключится светильник EL2
* Нажать SA4, включится светильник EL2
* Нажать SA3, выключится светильник EL2

Сцена 3(S3): «Управление светильника с задержкой на выключение»

* Включить SA5, включится светильник EL3
* Выключить SA5, выключится светильник EL3 через 5 секунд

**ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ**

Управление лифтом (3 этажа)

Органы управления:

SK1 – концевой выключатель 1 этаж

SK2 – концевой выключатель 2 этаж

SK3 – концевой выключатель 3 этаж

SB1 – кнопка вызова лифта на 1 этаж

SB2 – кнопка вызова лифта на 2 этаж

SB3 – кнопка вызова лифта на 3 этаж

HL1 – индикатор движения лифта вверх

HL2 – индикатор движения лифта вниз

HL3 – индикатор движения лифта отсутствует

HG1 –звуковая сигнализация

M1 - электродвигатель

Программа 1(P1): Вызов со 2 на 3 этаж

* Удерживая SK2 нажать SB3, прозвучит короткий звонок HG1 в течении 1 сек, после чего включитсяM1по часовой стрелке и индикатор HL1. Отпустить SK2 и нажать SK3, М1 остановится и включится индикатор HL3.

Программа 2(P2): Вызов со 2 на 1 этаж

* Удерживая SK2 нажать SB1, прозвучит короткий звонок HG1 в течении 1 сек, после чего включитсяM1против часовой стрелки и индикатор HL2. Отпустить SK2 и нажать SK1, М1 остановится и включится индикатор HL3.

Программа 3(P3): Вызов со 1 на 3 этаж

* Удерживая SK1 нажать SB3, прозвучит короткий звонок HG1 в течении 1 сек, после чего включитсяM1по часовой стрелке и индикатор HL2. Отпустить SK1и нажать SK2, М1 продолжает работать в том же направлении. Нажать SK3, М1 остановится и включится индикатор HL3.